Labor-Tiefkühltruhe LAB 8
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412608508 

- für Forschung, Probenlagerung, Materialtests und Produktion
- Klappdeckel, geschäumt, zusätzlich einlegbare Styropor-Isolierabdeckung, Schloss (im Handgriff)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Alarmfunktion, Steuerung extern auslesbar / protokollierbar
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	605
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	914

Breite (Korpus):	605
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	850

Höhe mit Rollen:	865

Breite (innen):	400 | 320
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	620 | 370 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	95
Nettoinhalt (l):	89 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Mix: R-50 | R-600a | R-1150
Kältemittel-Füllmenge (g):	98
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-50 bis -85 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	57
Nettogewicht (kg):	54 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, feststellbar
Schloss