Eiswürfelbereiter SDH 100 L
Datenstand: 14.06.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41331001063 

- für Hohlwürfelproduktion
- integrierter Vorratsbehälter, 33 kg (1570 Eiswürfel)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Bauseitig sind 1 x Wasser-Zulauf und 1 + 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	670
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	981

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,81 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	15,50 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	63
Nettogewicht (kg):	63 

SERIENZUBEHÖR
1 x Ablaufschlauch
1 x Anschlussschlauch
1 x Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
StarterSet - Wasserfilter für Eismaschinen, 3-teilig: Filter, Adapter, Filterkopf
Wasserfilter für Eismaschinen, Austauschfilter, Nenndurchflussleistung ca. 2,4l/min