Infrarot-Ceranherd

Außenmaße:
Breite:	700 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	300 mm

Infrarot-Ceranherd als Tischgerät 
mit 2 x 1,8 kW Glaskeramik-Kochfeld + 2 x Glaskeramik-Kochfeld mit Doppelheizzonen 2,5 kW 
Kochzonendurchmesser vorn: 180 mm, hinten: 210 mm 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl,
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
einteilige Arbeitsfläche, wasserdicht, hermetisch versiegelt 
Temperaturregelung mit 7-Takt-Schalter je Kochfeld mit Restwärmeanzeige im Ceranfeld

Hinweis:
Das Modell ist ideal für das à-la-carte-Geschäft geeignet.
Das Kochen von Großmengen lässt sich damit jedoch nicht bewältigen.

Hersteller:	NordCap
Typ:	CH6 / 4KFT

Sonderzubehör:
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600
Spritzschutz hinten, für Geräte mit 700 mm Breite der Serie SNACK 600  (außer Fritteusen)