Glastürtiefkühlschrank TKU 440 G-LED
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435225001 

- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gewölbt
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Schloss, Metallgriff, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Thermometer
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	680
Tiefe (außen):	720
Höhe (außen):	2020

Breite (innen):	560
Tiefe (innen):	580
Höhe (innen):	1270 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	515
Nettoinhalt (l):	412 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	105
Anschlusswert (Elektro):	0,85 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9,5
Energieverbrauch/ annum:	4015
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-12 bis -18 °C bei 32 °C UT und 50 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Seitenteile: Stahlblech, beschichtet, weiß, Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	155
Nettogewicht (kg):	150 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für Tragroste
2 x Füße, vorn, justierbar
4 x Rollen, hinten, feststehend
5 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 510 x 488 

SONDERZUBEHÖR
Preisschiene für TKU 440 G-LED
Tragrost für TKU 440 G-LED, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470
Tragrosthalter, 4 Stück pro Rost erforderlich