Unterbautiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	650 mm

Bruttoinhalt:	185 l

Temp.-Bereich:
:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	100 g
Anschlusswert:	241 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,79 kWh / 24h

steckerfertiger Tiefkühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 520 
außen CNS 1.4301, Rückwand verzinkt 
innen CNS 1.4301 
ideale Unterbaueinheit für Kochgeräte diverser Bautiefen 
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
mit 2 Vollauszügen, Nutzhöhe in mm: 271 
Magnetdichtungen, CNS-Griffleisten 
Polyurethan-Hartschaumisolierung 
elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm 
Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, automatische Abtauung 
einfache Reinigung und optimale Hygiene durch abgerundete Innenecken und Außenkanten 
Maschinenfach rechts, optional auch links möglich 
mit 4 höhenverstellbaren Füßen

Hersteller:	NordCap
Typ:	UTKT 1200