Kontaktkühlplatte

Außenmaße:
Breite:	320 mm
Tiefe:	525 mm
Höhe:	59/399 mm

Ausstellfläche:	0,17 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+4 bis +12 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	50 g
Anschlusswert:	136 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,16 kWh / 24h

steckerfertige Kontaktkühlplatte in GN-Aufteilung, 4 Befestigungslaschen 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 
Korpushöhe: 392 mm 
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm 
mechanische Steuerung 
mit leichtem Außenwulstrand zum Auffangen des Kondenswassers 
zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach, Leitungen unten herausgeführt

Hinweis:
Kontaktkühlplatten eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte. Eine längerfristige oder dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

Hersteller:	NordCap
Typ:	KP-GN 1/1

Sonderzubehör:
Elektronisches Thermostat - steckerfertige Geräte