Einbaukühlwanne EBS 1-1-Z
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253401 

- für GN 1/1-150
- Einbaugerät
- stabiler Einhängerand, Einbaurahmen (abnehmbar)
- abgerundete Ecken, abgerundete Kanten
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- Verdampfer, seitliche Kontaktberohrung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	392
Tiefe (außen):	596
Höhe (außen):	260

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	32 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	ohne Expansionsventil 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	38
Nettogewicht (kg):	22 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden 1/1, höhenverstellbar, für EBS 1-1-E, B x T x H in mm: 302 x 500 x 27
Expansionsventil, am Verdampfer montiert, Kälteleitungen herausgeführt<BR>Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ:
Tauwasserschale zum Entleeren, für ca. 12 l
elektronisches Thermostat, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle
mechanisches Thermostat, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle