Kombinationsvitrine KGU GR-120-70-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535265 

- Panorama-Glasaufbau, rund, 5-seitig, H in mm: 700, Sicherheitsglas-Seitenteile
- Schiebetüren (bedienseitig), Isolierglas
- LED-Beleuchtung (waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen)
- 2 x Sicherheitsglaszwischenbord, höhen- und neigungsverstellbar, mittlere und obere Auslagefläche nicht gekühlt
- dicht verschweißte Innenwanne, ungekühlter Teil offen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende (Niederspannung) abnehmbar zur Montage in Möbelfront
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Panoramascheibe (kundenseitig) zur Reinigung kippbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Auch als Standmodell auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1070

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,12 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	70 - 85 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	87