Speiseeisvitrine DIVA 2.0 RV 125-2166 IAT
Datenstand: 21.03.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531401302 

- durch duale Temperaturfunktion (umschaltbar zwischen Tiefkühlung | Kühlung) einsetzbar für die temporäre Kühlung und Präsentation von Speiseeis oder Kuchen
- Panorama-Glasaufbau, eckig, Frontglas, gerade, nach vorne kippbar, Front- und Oberscheibe aus Einfachglas, Seitenscheiben aus Doppelverglasung, Front- und Seitenscheiben beheizt
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Mineralwerkstoff (Solid Surface), weiß
- LED-Beleuchtung, 5700 K (Kaltweiß)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, Dual-Temperature: Das Gerät kann zwischen Speiseeistiefkühlung und Konditoreikühlung umgeschaltet werden
- IAT - ISA Adaptive Technology: automatisierte Leistungsüberwachung, passt die Leistung des Gerätes an die Umgebungsbedingungen an, Möglichkeit zur Fernüberwachung per Verbindung zur ISA Cloud (zusätzliche Kosten können anfallen)
- automatische Abtauung (Zyklusinversion), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, (Version PLUS) einzelner Verdampfer, doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem, frontal
- 2 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Auf Anfrage auch als Version mit Dual Zone Funktion (zwei getrennt regelbare Temperaturbereiche im Parallelbetrieb) gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.  weitere Farbtöne der Frontblenden auf Anfrage möglich (teilweise gegen Aufpreis). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2166
Tiefe (außen):	1103
Höhe (außen):	1257

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1399
Nettoinhalt (l):	285 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	300
Anschlusswert (Elektro):	1,75 kW | 400 V | 3 ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	14140
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis 10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl, obere Frontblende und Seitenblenden in weiß, unteres Frontgitter weiß (RAL 9003) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	470