Kühl- / Tiefkühl-Impulstruhe

Außenmaße:
Breite:	726 mm
Tiefe:	656 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	570 / 370 mm
Tiefe:	500 mm
Höhe:	670 / 420 mm

Höhe mit Rollen:	850 mm
Bruttoinhalt:	161 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	Kühlung: +2 bis +8 °Cbei 30 °C UT und 55 % RF:	Tiefkühlung: -18 bis -24 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	60 g
Anschlusswert:	141 W / 230 V
Energieverbrauch:	1,9 kWh / 24h

steckerfertige Gewerbekühl-Impulstruhe / Gewerbetiefkühl-Impulstruhe, statische kühlung 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, 
blau abgesetzter Kunststoffrahmen inkl. integrierter Rahmenheizung 
innen strukturiertes Aluminium 
schräg gewölbte, rahmenlose Glasschiebedeckel mit Dichtungsprofilen 
helle LED-Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 75 mm 
Temperaturanzeige sichtbar an der Frontseite montiert 
Vorrüstung für optional erhältliches Schloss, mittels Stopfen verschlossen 
einfach umstellbar auf Kühl- oder Tiefkühlmodus 
serienmäßig mit 1 Satz Lenkrollen (4 Stk.), lose beigelegt 
Körbe nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
Sie möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren/ verkaufen? 
Gerne bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an. Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit 
optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

Serienzubehör:
 Rollensatz (4 Stück)

Hersteller:	NordCap
Typ:	FOCUS 73 LED

Sonderzubehör:
Korb-Trenngitter für FOCUS 73
Steckschloss, komplett, mit 1 Schlüssel
Korb für FOCUS 73, B x T x H in mm: 185 x 485 x 226