Eiswürfelbereiter SCH 40 W
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4137110401 

- für Vollwürfelproduktion
- Eiswürfel ideal für Cocktails und den Einsatz im professionellen Barumfeld
- integrierter Vorratsbehälter, 15 kg (750 Eiswürfel)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Reinigungs- und Wartungshinweise beachten, wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	467
Tiefe (außen):	570
Höhe (außen):	690

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	125
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	35