Fischkühltheke

Außenmaße:
Breite:	3000 mm
Tiefe:	1200 mm
Höhe:	1175 mm

Innenmaße:
Tiefe:	855 mm

Ausstellfläche:	2,56 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	0 bis +2 °C
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	150 g
Anschlusswert:	845 W / 230 V

steckerfertige Fischkühltheke mit statischer Kühlung 
außen Edelstahl, ABS-Kunststoff-Seitenteile in weiß 
innen Auslagefläche aus säurebeständigem CNS 1.4401, T in mm: 860 
System mit statischer Kühlung und berohrter Kühlwanne zur Präsentation von frischem Fisch auf Eis oder in Schalen
gebogene Panorama-Verglasung 
mechanische Steuerung 
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
frontseitige Dekorblenden in Standard weiß, andere Farbvarianten auf Anfrage möglich 
325 mm tiefe Granit-Arbeitsplatte

Hersteller:	NordCap
Typ:	SAIGON 3000 ST