Weinlagerschrank WKS 67-E TWIN RAL
Datenstand: 01.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48531000788 

- für stilvolle Präsentation und flexible Lagerung von Wein, Sekt und Champagner - von Halbflaschen bis Doppelmagnum
- freistehende Aufstellung (Baukastenprinzip), einbaufähig (Mindestabstände beachten)
- Isolierglas-Seitenteile
- flexibles Modulsystem zur maßgeschneiderten Anpassung der Innenausstattung an Sortiment, Flaschengrößen und Präsentationsansprüche
- 2 x Drehtür (beidseitig), Isolierglas, Frontrahmen mit Heizung, selbstschließend, Schloss, Edelstahl-Stangengriff, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung (vertikal), 4000 K (Neutralweiß)
- jedes Modul mit 79 Rasterpunkte zur individuellen Bestückung mit Auflagesystemen (WKS, HZ, Borde, Korb, Magnum-Vollauszug), Systeme je nach modularer Aufteilung zum Einrasten oder auf Vollauszügen erhältlich,  der jeweilige Rasterpunktebedarf ist im Sonderzubehör angegeben
- IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (2,4 Zoll), oben links hinter der Tür verbaut
- multilingual, Drehzahlregelung der Lüfter
- automatische Abtauung, Tauwasserschale am Geräteboden, herausziehbar, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Maschinenfach unten, zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Unterbau montiert, abnehmbares Gitter
- Lamellenverdampfer, beschichtet, mit Umluft 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Innenausstattung (siehe Sonderzubehör). RAL-Farbtöne auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Rostoptik, alle Außenseiten in Rostoptik beschichtet  Aufpreis auf Anfrage möglich. Auch als "Side by Side"-Einheit planbar. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand von 70 mm zur rückwärtigen Wand und zur Raumhöhe einzuplanen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	670
Tiefe (außen):	750
Höhe (außen):	2210

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,33 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,63
Energieverbrauch/ annum:	1688
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	6 bis 18 °C bei 16 °C bis 32 °C UT
Klimaklasse:	N (+16 bis +32 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten matt pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz), RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Auflagebord WKS Auschnitt, feststehend, liegende Präsentation in Flaschenausschnitten, je Ebene bis zu 8 Flaschen, CNS gebürstet, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagebord WKS Ausschnitt, Vollauszug, liegende Präsentation in Flaschenausschnitten, je Ebene bis zu 8 Flaschen, CNS gebürstet, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagebord WKS Ausschnitt, Vollauszug, liegende Präsentation in Flaschenausschnitten, je Ebene bis zu 8 Flaschen, pulverbeschichtet, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagebord WKS Lochung, feststehend, stehende Präsentation, je Ebene bis zu 9 Flaschen, CNS gebürstet, Platzbedarf: 8 Rasterpunkte
Auflagebord WKS Lochung, feststehend, stehende Präsentation, je Ebene bis zu 9 Flaschen, pulverbeschichtet, Platzbedarf: 8 Rasterpunkte
Auflagesbord WKS Ausschnitt, feststehend, liegende Präsentation in Flaschenausschnitten, je Ebene bis zu 8 Flaschen, pulverbeschichtet, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagesystem HZ 1, Vollauszug, liegende Präsentation, je Ebene bis zu 9 Flaschen, CNS hochglanzpoliert, Platzbedarf: 8 Rasterpunkte
Auflagesystem HZ 1, feststehend, liegende Präsentation, je Ebene bis zu 9 Flaschen, CNS hochglanzpoliert, Platzbedarf: 8 Rasterpunkte
Auflagesystem HZ 2, Vollauszug, schräg stehende Präsentation, je Ebene bis zu 12 Flaschen, CNS hochglanzpoliert, Platzbedarf: 16 Rasterpunkte
Auflagesystem HZ 2, feststehend, schräg stehende Präsentation, je Ebene bis zu 12 Flaschen, CNS hochglanzpoliert, Platzbedarf: 16 Rasterpunkte
Auflagesystem WKS PICCOLO, Vollauszug, schräg liegende Präsentation für kleine Flaschengrößen/Piccolo-Flaschen (0,25 l), je Ebene bis zu 13 Flaschen, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagesystem WKS PICCOLO, feststehend, schräg liegende Präsentation für kleine Flaschengrößen/Piccolo-Flaschen (0,25 l), je Ebene 13 Flaschen, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagesystem WKS, Vollauszug, schräg liegende Präsentation für Halbflaschen (0,375 l) oder Rieslingflaschen (0,75 l), je Ebene bis zu 13 Flaschen, pulverbeschichtet, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
Auflagesystem WKS, feststehend, schräg liegende Präsentation für Halbflaschen (0,375 l) oder Rieslingflaschen (0,75 l), je Ebene bis zu 13 Flaschen, pulverbeschichtet, Platzbedarf: 6 Rasterpunkte
IDEAL AKE Steuerung, Touch-Display (3,5 Zoll), Mehrpreis, zum Austausch des Standards-Displays (2,4 Zoll). Für die Darstellung ab 2 bis zu 9 Kühlstellen mittels drei Platinen über ein Display bedienbar.
Kleingebindekorb WKS, stehende Präsentation für Piccolo-Flaschen oder Weinzubehör, Höhe 280 mm, zum Einstellen auf Auflageborde oder HZ 1, Platzbedarf: 16 Rasterpunkte
Vollauszug Doppelmagnum WKS, liegende Präsentation für Magnumflaschen, je Ebene bis zu 3 Flaschen, CNS gebürstet, Platzbedarf: 8 Rasterpunkte
Vollauszug Doppelmagnum WKS, liegende Präsentation für Magnumflaschen, je Ebene bis zu 3 Flaschen, pulverbeschichtet, Platzbedarf: 8 Rasterpunkte