Einfahrkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	880 mm
Tiefe:	1070 mm
Höhe:	2250 mm

Innenmaße:
Breite:	740 mm
Tiefe:	920 mm
Höhe:	1880 mm

Bruttoinhalt:	1200 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-134a
Anschlusswert:	682 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,5 kWh / 24h

EKU 1200 CNS: Einfahrkühlschrank, steckerfertig
zur Aufnahme von GN-Rollwagen 2/1, EN 600 x 400 mm oder EN 600 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten) 
außen Sichtseiten CNS 1.4301 
innen Boden aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem Kunststoff 
interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301 
Gehäusestruktur aus einem Stück gefertigt  
Volltür 
Schloss 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm

Hersteller:	NordCap
Typ:	EKU 1200 CNS

Sonderzubehör:
**Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1, GN 1/1
mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und
beidseitiger Durchschubsperre, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641