Konvektionsofen | Mikrowellenofen JET 514V - VENTLESS High Speed
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	313300305 

- für CNS-Behälter geeignet bei Nutzung als Konvektionsofen
- stapelbar
- Umlauf-Katalysator, integriert
- Volltür, CNS, 90° Plus-Öffnung, Griff
- elektronische Steuerung
- LC-Display, 11 Leistungsstufen, USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten, Menü-Management, Restlaufanzeige, Reset-Funktion nach Türöffnung
- Zeiteinstellung (bis 100 Minuten), frei programmierbare Kochstufen mit einstellbaren Garfolgen 
 
Hinweis:
Separater Stromkreis mit Absicherung 16 A K zwingend erforderlich. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	490
Tiefe (außen):	671
Höhe (außen):	461

Tiefe bei geöffneter Tür:	1017

Breite (innen):	330
Tiefe (innen):	381
Höhe (innen):	267 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	34 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,90 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, Tür aus CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	53
Nettogewicht (kg):	51 

SONDERZUBEHÖR
Gitterrost, für Jet 514 / 519
Grillrost, für Jet 514 / 519
Ofeneinlage, beschichtet, für einfache Reinigung
Ofenschaufel, für Jet 514 / 519 und XPRESS IQ 2 MRX, B x T x H in mm: 508 x 302 x 64
Pizzastein, für Jet 514 / 519
antihaftbeschichtetes Blech, für Jet 514 / 519 - High Speed, B x T x H in mm: 152 x 305 x 25
antihaftbeschichtetes Blech, für Jet 514 / 519 - High Speed, B x T x H in mm: 286 x 286 x 19
teflonbeschichtetes Tropfblech, für Serie JET 514