Fleischpräsentationsvitrine

Außenmaße:
Breite:	800 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	880 / 1250 mm

Innenmaße:
Breite:	655 mm
Tiefe:	535 mm
Höhe:	215 mm

Ausstellfläche:	0,65 m²

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	-1 bis +5 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert:	66 W / 230 V
Energieverbrauch:	4,52 kWh / 24h

zentralgekühlte Fleischpräsentationsvitrine mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen 
innen CNS 1.4301 
880 mm hoher eckiger Isolierglasaufbau, Temperaturklasse M1, umlaufender Einhängerand 
kundenseitig mit Isolierglas, bedienseitig mit Isolierglas-Drehtüren, innen mit Spiegelblech verkleidet 
Glasdeckel mit Gasdruckfedern hochklappbar, Deckel aus Normalglas, darunter Isolierdecke 
LED-Innenbeleuchtung unter der Decke und Zwischenetage, Farbton: rosa 
Polyurethan-Hartschaumisolierung
elektronische Steuerung mit Digitalanzeige 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar 
Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne 
serienmäßig mit Edelstahlstange für Aufhängung von Fleisch, 1 höhenverstellbare Zwischenetage mit Auflagerost, mit höhenverstellbarem Einlegeboden

Hersteller:	NordCap
Typ:	Green FSV GE 80-88-Z R-290