Labor-Tiefkühltruhe VAC 11
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412508011 

- steckerfertige Labortiefkühltruhe mit statischer Kühlung, mit geschäumtem Klappdeckel und zweitem innenliegendem Styropordeckel
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech 
- Energiesparisolierung, 100 mm 
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, Anschluss für externe Alarmfunktion, Regelbereich von -20 °C bis -70 °C 
- Tauwasserablauf zur Entleerung des Kondenswassers 
- manuelle Abtauung
- serienmäßig mit 4 robusten Lenkrollen (Ø 50 mm) mit Feststellfunktion 
- Digitalthermometer 
- Klappdeckel mit Schloss im Handgriff 
- Bestückung mit Körben nicht möglich  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	725
Tiefe (außen):	655
Höhe (außen):	865

Breite (innen):	520 | 320
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	650 | 400 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	130
Nettoinhalt (l):	130 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Mix: R-600a | R-1150
Anschlusswert (Elektro):	0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,30 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-20 bis -70 °C bei 10 °C bis 25 °C UT
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	63
Nettogewicht (kg):	56 

SERIENZUBEHÖR
4 x Lenkrollen, feststellbar
Schloss