Gas-Fritteuse GF9 / 1VB-23L-U1FT-S
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392331 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Erdgas-Düsen
- Piezo-Zündung, Sicherheitsthermostat, Arbeitstemperatur über Gas-Regelventil regelbar 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	900
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	900
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	21,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	70
Nettogewicht (kg):	57 

SERIENZUBEHÖR
2 x Fritteusenkorb, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
2 Fritteusenkörbe, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 140 x 330 x 150
Abgas-Kondensator, für 400 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 120, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Abgaskamin-Verbindungsring, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
Fettablauf-Verlängerung, speziell für Sockelinstallation, B x Ø in mm: 400 x 30
Fettschützer, für 23 l-Fritteusen
Fettsieb für Fritteusen, Edelstahl
Fritteusenkorb, für 18 und 23 l-Modelle, B x T x H in mm: 285 x 352 x 148
Hygienedeckel, für 23 l-Fritteusen (ohne Aussparung für Korbgriffe)
Kaltzonenfilterkorb, für 23 l-Fritteusen
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für 406392079
Zugunterbrecher, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130