Regenerationsofen

Außenmaße:
Breite:	650 mm
Tiefe:	625 mm
Höhe:	575 mm

Innenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	385 mm
Höhe:	420 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1350 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 160 °C

Umluft-Regenerationsofen zum Auftauen, Regenerieren und Aufbacken 
für 4 x GN 2/3, B x T in mm: 325 x 354, Abstand 75 mm 
außen CHR 1.4016 
innen CHR 1.4016 
Volltür mit Schnappverschluss 
Temperaturbereich regelbar von 30 - 160 °C 
Türanschlag links
Einbringtemperatur: -18 °C bis +3 °C 
Energiesparisolierung, 60 mm 
mechanische Steuerung zur Einstellung von Regenerierzeit und Temperatur, Zeitschalter mit Abschaltautomatik, 
Temperatur stufenlos regelbar 
autoreverser Lüfterradbetrieb für gleichmäßige Regenerationsergebnisse 
Feuchtigkeitsabzug durch Entlüftung 
akustisches Signal am Ende des Zyklus 
herausnehmbares Einhängegestell für eine einfache Reinigung 
höhenverstellbare Füße

Hersteller:	NordCap
Typ:	RRS 040 C