COOL-LINE-Kühltisch

Außenmaße:
Breite:	1795 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	850 mm

Innenmaße:
Breite:	3x 330 mm
Tiefe:	580 mm
Höhe:	550 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1095 mm
Bruttoinhalt:	400 l

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF:	-2 bis +8 °C
rel. Luftfeuchte:	80 bis 85 %
Kältemittel:	R-290
Füllmenge:	90 g
Anschlusswert:	195 W / 230 V
Energieverbrauch:	2,14 kWh / 24h

steckerfertiger Kühltisch, umschaltbar zwischen statischer- und Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 690
außen Edelstahl 1.4509
innen Edelstahl 1.4509
Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
3 Türen, CNS-Griffleisten, selbstschließend, Offenstellung der Türen bei 100°, leicht wechselbare Magnetdichtungen
Polyurethan-Hartschaumisolierung, bis zu 60 mm stark
elektronische Steuerung, Digitalanzeige
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
Innenraum mit abgerundeten Ecken
Verdampferanordnung zwischen den Türabteilen
serienmäßig je Türabteil mit leicht entnehmbarer Edelstahl Stellage und 1 Tragrost GN 1/1, rilsaniert

Hersteller:	NordCap
Typ:	KT 1795 3T

Sonderzubehör:
GN 1/1 - 65
GN 1/1 - 100
*GN-Behälter 1/1 - 150, CNS