Weintemperierschrank W 155
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	477800155 

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- 8 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 120
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Schloss (in der Frontblende unten), Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar 
 
Hinweis:
Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	595
Höhe (außen):	1550

Tiefe bei geöffneter Tür:	1180

Breite (innen):	497
Tiefe (innen):	455
Höhe (innen):	1150 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	338 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	56
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,45
Energieverbrauch/ annum:	165
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 22 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	SN-ST (+10 bis +38 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	77
Nettogewicht (kg):	71 

SERIENZUBEHÖR
1 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 355
1 x Präsentationsrost, Holz, schräg stehend, B x T in mm: 525 x 230
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
3 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 440 

SONDERZUBEHÖR
Etagenthermometer, digital, aufsteckbar, zum Einsatz bei Multitemperaturbetrieb
Sicherheitsglas für Präsentations-Holzrost, für stehende Flaschenpräsentation für W 155 / 185, B x T in mm: 525 x 440