Backwarentiefkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1817 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	700 mm

Innenmaße:
Breite:	1517 mm
Tiefe:	685 mm
Höhe:	600 mm

Höhe mit Füßen:	850 mm
Bruttoinhalt:	633 l

Temp.-Bereich:
bei 38 °C UT und 60 % RF:	-15 bis -20 °C
Kältemittel:	Expansionsventil R-452A vorinstalliert

zentralgekühlter Backwarentiefkühltisch mit Umluftkühlung zum Anschluss an eine externe Kälteanlage, Korpushöhe in mm: 850
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
Innenraum zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet
mit 3 selbstschließenden Türen
Magnetdichtungen, Offenstellung der Türen bei 100°
Energiesparisolierung, 50 mm
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
mit vorinstalliertem Expansionsventil, Schalttafel und Installationsfach
IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
leichte Reinigung und optimale Hygiene durch gerundete Innenkanten und herausnehmbare CNS-Stellage
serienmäßig mit 8 Paar CNS-Auflageschienen je Türabteil
mit 4 höhenverstellbaren CNS-Stellfüßen (150 - 200 mm)

Hinweis:
Türanschlag mittels Kit wechselbar. Schubladenkits sind für die Tiefkühltische nicht möglich.
Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Serienzubehör:
24 
24 

Hersteller:	NordCap
Typ:	BTKT-O 3-800

Sonderzubehör:
Arbeitsplatte 1817, BKT und BTKT
Arbeitsplatte 1817 AK, BKT und BTKT
Euronorm Behälter 600 x 400 x 70, BKT und BTKT
Tragrost 600 x 400 mm, BKT und BTKT
Satz Laufrollen, BKT und BTKT
Kit zum Wechsel des Türanschlags, BKT und BTKT