Wärmeregal Wärmeturm WT-58
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484534200 

- kundenseitig offen, Rückwand geschlossen, gelochtes Edelstahl-Spiegelblech
- LED-Innenbeleuchtung (unter der Decke und Regalböden)
- Heizplatte (Primärwärme), Schwarzglas und Wärmebrücke (Sekundärwärme), über jedem Regalboden und der Bodenauslage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige 
 
Hinweis:
Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	580
Tiefe (außen):	770
Höhe (außen):	1840

Breite (innen):	490
Tiefe (innen):	670
Höhe (innen):	1100 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 bis 75 °C bei 25 °C UT und 60 % RF 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Glas-Zwischenbord, schwarz, T in mm: 670
3 x Glas-Regalboden, schwarz, T in mm: 450