Gas-Bratplatte GBP7 / V2HUO
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372040 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- Piezo-Zündung 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	850

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	94
Nettogewicht (kg):	80 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, glatt
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
Fettablaufwanne 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Schaber für glatte Bratplatten
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Bratplatten, 800 mm-Element, 50 mbar
Zentralsteg, für offene Unterbauten mit B in mm: 800 (1x) und 1200 (2x)
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150