Aufsatzkühlvitrine Gastro AS-80-65-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484356375 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Aufsatzgerät
- Panoramascheibe aus gehärtetem Glas (kundenseitig), hochklappbar, schräg, Sicherheitsglas-Seitenteile, herausnehmbar
- Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Bedienblende abnehmbar (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe/niedrige Luftfeuchte
- Abtauregelung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder Tauwasserschale als Sonderausstattung)
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	810
Höhe (außen):	655

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,22
Energieverbrauch/ annum:	810
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	5 bis 12 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	60 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterung, pro lfm
Snackwellen GN 1/1, B x T in mm: 530 x 325
Snackwellen GN 2/4, B x T in mm: 530 x 162