Backwarenkühltisch

Außenmaße:
Breite:	1947 mm
Tiefe:	790 mm
Höhe:	700 mm

Innenmaße:
Breite:	1517 mm
Tiefe:	685 mm
Höhe:	600 mm

Höhe mit Füßen:	850 mm
Bruttoinhalt:	633 l

Temp.-Bereich:
:	0 bis +10 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	330 g
Anschlusswert:	360 W / 230 V

steckerfertiger Backwarenkühltisch mit Umluftkühlung, Korpushöhe in mm: 850
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
Innenraum zur Aufnahme von EN 600 x 400 mm geeignet
mit 3 selbstschließenden Türen
Magnetdichtungen, Offenstellung der Türen bei 100°
Energiesparisolierung, 50 mm
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
leichte Reinigung und optimale Hygiene durch gerundete Innenkanten und herausnehmbare CNS-Stellage
serienmäßig mit 8 Paar CNS-Auflageschienen je Türabteil
mit 4 höhenverstellbaren CNS-Stellfüßen (150 - 200 mm)

Hinweis:
Türanschlag mittels Kit wechselbar.
Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen individuell angepasst werden.

Serienzubehör:
24 
24 

Hersteller:	NordCap
Typ:	BKT-M 3-800

Sonderzubehör:
Arbeitsplatte 1947, BKT und BTKT
Arbeitsplatte 1947 AK, BKT und BTKT
Schubladensatz 2 x 1/2 NH 240, BKT

Euronorm Behälter 600 x 400 x 70, BKT und BTKT
Tragrost 600 x 400 mm, BKT und BTKT
Satz Laufrollen, BKT und BTKT
Kit zum Wechsel des Türanschlags, BKT und BTKT