Elektro-Fritteuse EF7 / 2B15L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372082 

- 2 x V-Becken, Heizelemente (außen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Auffangbehälter für Öl (unter dem Becken)
- thermostatische Temperaturregelung, Überhitzungsschutz 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	720
Höhe (außen):	938

Tiefe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1073

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	20,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	96
Nettogewicht (kg):	81 

SERIENZUBEHÖR
1 x Fritteusenkorb, je Abteil, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
2 Fritteusenkörbe, für 14- und 15 l-Modelle, B x T x H in mm: 105 x 325 x 125
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Fettablauf-Verlängerung, speziell für Sockelinstallation, B x Ø in mm: 400 x 30
Fettschützer, für 15 l-Fritteusen
Filter, für Fritteusen-Ölablassbehälter, Edelstahl
Fritteusenkorb, für 14- und 15 l-Modelle, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125
Reinigungsstab, für 15 l-Fritteuse mit V-Becken
Sedimentbehälter, für 15 l-Fritteusen