Flockeneisbereiter SPH 120 W
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41321202902 

- zur Flocken- | Brucheis-Produktion
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- vollautomatische Produktionssteuerung, Edelstahl-Schneckenzylinder
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig
- Spezialverdampfer, zylindrisch 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 1 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	920
Tiefe (außen):	594
Höhe (außen):	778

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,45 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	10,00 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	67