Einbauwärmevitrine

Außenmaße:
Breite:	1115 mm
Tiefe:	643 / 917 mm
Höhe:	514 / 1437 mm

Ausstellfläche:	0,52 m²

Temp.-Bereich:
:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	3040 W / 230 V

Einbauwärmevitrine mit 3 Klima-Arten in einem Gerät 
mit geschliffenem Korpus zum Einbauen ohne bauseitige Verkleidung 
Wechsel zwischen Bedien- und Selbstbedienungsvitrine durch einschiebbares Frontglas 
Systemunterbau inkl. Wassertank, Wasserpumpe und Aufnahme für abnehmbare Flügeltüren 
regelbare Feuchtigkeitszufuhr, einfache Wassernachfüllung über Bedienseite 
bedienseitig mit Flügeltüren, aushängbar, kundenseitig mit Verspiegelung 
hochklappbare Heizplatte und abnehmbarer Glasdeckel 
visuelle / akustische Anzeige, Piktogrammsteuerung für Infrarot-Stützwärme und Feuchtigkeit 
hitzebeständige LED-Beleuchtung – 2700 Kelvin 
serienmäßig mit herausnehmbarem Schneidbrett mit darunter integriertem Klappspiegel

Hinweis:
Ausführung mit schrägem Glasaufsatz preisgleich auf Anfrage erhältlich.

Hersteller:	NordCap
Typ:	BASIC Plus E-112-53 PRO