Einbaukühlwanne UKW 4/1-Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484253820..O-RAHMEN 

- zentralgekühlte Einbaukühlwanne mit Umluftkühlung, ohne Einhängerand, unterbaufähig (Ausschnittmaß BxT in mm: 1385 x 665) 
- Ausstellfläche für GN 1/1 geeignet, für Produkte mit Stapelgrenze bis 180 mm bei Temperaturklasse M2
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- innen CNS 1.4301
- Korpushöhe: 390 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung), 
inkl. Drehzahlregler (über das Display regelbar)
- Expansionsventil für R 134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30, 
bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung
- großflächig beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar
- Lüfter in Niederspannung ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers,
des Lüfters und der CNS-Innenwanne
- tiefgezogene Innenwanne in Hygieneausführung
- Luftleitbleche kipp- und aushängbar
- mit höhenverstellbaren GN-Einlegeböden 1/1

Hinweis:
Innenwanne herausnehmbar, für die Verwendung von GN-Schalen oder -Blechen sowie Flaschen oder Crushed Ice. 
Schonende Kühlung durch einen Luftschleier.

Außer bei Verwendung von GN-Behältern 1/1 sind zusätzliche Stege (Sonderzubehör) zwingend erforderlich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1415
Tiefe (außen):	705
Höhe (außen):	390

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	126 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen