MORETTI Konvektionsofen serieF F100E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493500600100 

- für EN 600 x 400 mm
- 2 x Radialventilator mit Umkehrfunktion, optimale und gleichmäßige Hitzeverteiung auf allen Einschüben
- 1 x Doppelglastür, gehärtete Scheibe, inneres Glas aufklappbar, ergonomischer Griff
- Halogen-Innenbeleuchtung, leicht austauschbar
- elektronische Steuerung
- TFT-Touch-Farb-Display (5,0 Zoll), 100 Programme, Luftfeuchtigkeit regelbar, Ein- / Ausschalter für Rotation, Adaptive-Power®, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, USB-Schnittstelle
- programmierbarer Hotkey
- bauseitiger Wasseranschluss, bauseitiger Wasserablauf, Ø in mm: 11 
 
Hinweis:
Wir empfehlen dringend die Nutzung eines Wasserenthärters. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	850
Tiefe (außen):	1067
Höhe (außen):	1110

Tiefe bei geöffneter Tür:	1653

Breite (innen):	610
Tiefe (innen):	417
Höhe (innen):	897 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	18,50 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	6,10 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	165
Nettogewicht (kg):	145 

SERIENZUBEHÖR
1 x Temperaturfühler 

SONDERZUBEHÖR
Haube ohne Motor, für serieF F50E / F100E
Untergestell, für serieF F50E / F100E, für bis zu 8 x Backblech 600 x 400 mm, ohne Backblechtragschienen (max. 8 Paar), B x T x H in mm: 850 x 840 x 800, mit Rädern