COOL-LINE Schanktischabdeckung

Außenmaße:
Breite:	2500 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Schanktischabdeckung
außen: CNS 1.4301
innen: CNS 1.4301
Spülbecken, B x T in mm: 305 x 505, wahlweise links oder rechts angeordnet 
tiefgezogene Tropfmulde mit Lochplatte
mit Ab- / Überlauf-Standrohrventil, Ablaufverbindung für Tropfmulde mit dem Becken sowie Siphon

Hersteller:	NordCap
Typ:	COOL-SAD 2500-2 CNS

Sonderzubehör:
Theken-Einlochbatterie 1/2 Zoll, 1 Unterspülrohre, Hochdruck
Theken-Einlochbatterie 1/2 Zoll, 1 Unterspülrohr, Niederdruck
*Standrohr Edelstahl, 1 1/4 , 250mm
*Standrohr Edelstahl, 1 1/2 , 250mm
Gläserdusche bündig in Tropfmulde