Bain-Marie SOUL-RED 2/1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434800001 

- für GN 1/1-200
- Kompaktgerät, Einbau in vorhandene Arbeitsplatte
- Heizkörper (unter Wannenboden), Wanne indirekt beheizt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, lose anhängend mit Einbaugehäuse (Einbaumaße B x H in mm: 366 x 90), Leitungslänge ca. 1,2 Meter
- automatische Wasserbefüllung, Alarm bei niedrigem Wasserstand, Wasserabfluss durch Überlaufschlauch 
 
Hinweis:
Bei Einzelbestellung eines passenden Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	844
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	290

Breite (Korpus):	844
Tiefe (Korpus):	650
Höhe (Korpus):	290

Breite (innen):	660
Tiefe (innen):	510
Höhe (innen):	210 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	60 bis 99 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Wannenrand 70 mm abgekantet 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	37
Nettogewicht (kg):	31 

SERIENZUBEHÖR
1 x Längssteg, B in mm: 325 

SONDERZUBEHÖR
Hustenschutz, für SOUL RED 2/1, 1 Halogen Lampe, 200 Watt, B x T x H in mm: 844 x 540 x 437 (ACHTUNG: bei Einzelbestellung des Hustenschutzes entsteht ein Montageaufwand!)
Untergestell, verchromt, für SOUL RED 2/1, mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar