Wärme-Präsentationsvitrine

Außenmaße:
Breite:	600 mm
Tiefe:	710 mm
Höhe:	700/965 mm

Ausstellfläche:	0,47 m²

Temp.-Bereich:
:	+65 bis +85 °C
Anschlusswert:	1700 W / 230 V

Wärme-Präsentationsvitrine
außen CNS 1.4301
innen CNS 1.4301
700 mm hoher, schräger Glasaufbau
3 Wärmemodi: feuchte Wärme, Infrarot Wärme und Primärwärme
Innenraum für GN 1/1 geeignet
kundenseitig mit Entnahmeklappen aus ESG mit Soft-Close-System
bedienseitig mit innen verspiegelter Drehtür aus Spionglas
LED-Innenbeleuchtung und Wärmebrücke waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert
Piktogrammsteuerung für Feuchtigkeit, Infrarot-Stützwärme und Primärwärme
akustische und optische Anzeige des Wasserbedarfs
1 geneigte Zwischenetage aus Schwarzglas, T in mm: 415
Wasserschale kann ohne Ausräumen der Vitrine aufgefüllt werden

Hersteller:	NordCap
Typ:	Hot Flaps 70