Induktionsherd

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	250 mm

Induktionsherd als Tischgerät mit 2 Kochzonen, je 3,5 kW 
1,5 mm starke Front- und Deckplatte aus CNS, Seiten- und Rückenverkleidungen aus Edelstahl, 
Scotch-Brite Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 
6 mm starkes Induktionskochfeld in der einteilig tiefgezogenen Arbeitsfläche wasserdicht, hermetisch versiegelt 
9 Leistungsstufen je Heizzone, Anzeige für Betrieb / Störung

Hinweis:
Eine Montage ist nur auf offenem Unterbau oder als Brückeninstallation möglich!

Hersteller:	NordCap
Typ:	IH7 / 2ZT