MORETTI Elektro-Pizzaofen iDeck PD 65.105
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493065105200-I 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Edelstahl-Ofenklappe mit Sicherheitsglas, nach unten abklappbar, Edelstahl-Griff, federgestütztes Türöffnungssystem
- Innenbeleuchtung (Backkammer), Halogenlampe, stoßgeschützt eingebaut
- 2 x Backkammer, verstärkte Heizelemente (unterhalb des Schamottsteinbodens)
- mechanische Steuerung
- Steuerung für Start / Stopp, Licht, Thermostat, Temperaturfühler je Kammer 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Abdeckhaube und Untergestell (siehe Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	924
Tiefe (außen):	1495
Höhe (außen):	660

Breite (innen):	660
Tiefe (innen):	1056
Höhe (innen):	140 | 140 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	15,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	7,70 kWh / Betriebsstunde 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	50 bis 380 °C 
 	für Reinigung bis zu 450 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	231
Nettogewicht (kg):	208 

SONDERZUBEHÖR
Abdeckhaube, für iDeck 65.105
Backblechtragschiene (2 Stk.), für serieP AMALFI-A / AMALFI-C und iDeck 65.105 / 105.105, geeignet für Gärschrank und Untergestell
Gärschrank, für iDeck 65.105, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 16 x Backblech 600 x 400 mm, mit 5 Paar Backblechtragschienen (max. 8 Paar), 1,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, bis 65 °C, B x T x H in mm: 920 x 1285 x 1000, mit Rädern
Haube mit Motor, für iDeck 65.105, 0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz, B x T x H in mm: 924 x 1593 x 536
Stapelkit, für iDeck PM 65.105, für zwei Backkammern übereinander, H in mm: 100
Untergestell, für iDeck 65.105, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 12 x Backblech 600 x 400 mm, mit 3 Paar Backblechtragschienen (max. 6 Paar), B x T x H in mm: 920 x 1285 x 1010, mit Rädern
Untergestell, für iDeck 65.105, für bis zu 2 Backkammern, für bis zu 8 x Backblech 600 x 400 mm, mit 2 Paar Backblechtragschienen (max. 4 Paar), B x T x H in mm: 920 x 1285 x 710, mit Rädern