COOL-LINE-Wandkühlregal

Außenmaße:
Breite:	985 mm
Tiefe:	737 mm
Höhe:	1985 mm

Innenmaße:
Breite:	900 mm

Ausstellfläche:	1,63 m²
Bruttoinhalt:	657 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +7 °C
Kältemittel:	R-452A
Füllmenge:	640 g
Anschlusswert:	950 W / 230 V
Energieverbrauch:	20,5 kWh / 24h

steckerfertig mit Umluftkühlung 
außen (Sichtseiten) aus Edelstahl, Rückwand aus galvanisiertem Stahlblech 
innen aus Chromnickelstahl 1.4301 
4 verstellbare Regalauslagen inkl. 40 mm hoher Preisschiene und 1 Bodenauslage passende Frontgitter im Sonderzubehör 
Beleuchtung 
Nachtrollo 
elektronischer Thermostat 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Polyurethan-Hartschaumisolierung

Hersteller:	NordCap
Typ:	JOLLY SLX 10

Sonderzubehör:
Regalboden, Edelstahl, JOLLY SLX 10
Frontgitter, weiß, JOLLY SLX 10