Eiswürfelbereiter SCH 30 W XSAFE
Datenstand: 13.12.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	413711030 

- für Vollwürfelproduktion
- Eiswürfel ideal für Cocktails und den Einsatz im professionellen Barumfeld
- integrierter Vorratsbehälter, 8,5 kg (424 Eiswürfel)
- wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung, integriertes XSAFE-Hygienesystem mit UV-Technologie zur automatischen Keimreduktion und Geruchskontrolle im Geräteinnenraum
- automatische Abtauung (System mit: Heißgas, Frischwasser)
- schmutzanfällige Komponenten von vorn ausbaufähig, vorinstallierte Abflussstutzen 
 
Hinweis:
Bei der Geräteaufstellung ist bauseitig ein Wandabstand von mindestens 152 mm einzuplanen. Die täglich produzierte Eismenge kann je nach Wasserzulauftemperatur variieren. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages mit Ihrem Fachhändler. Bauseitig sind 2 x Wasser-Zulauf und 2 x Wasser-Ablauf erforderlich.  
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	390
Tiefe (außen):	517
Höhe (außen):	640

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	70
Anschlusswert (Elektro):	0,28 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,50 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	 Gerätebetrieb bis 43°C UT (Produktionsmenge kann je nach UT variieren) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	38
Nettogewicht (kg):	32 

SONDERZUBEHÖR
 kompakte Wasserenthärtungsanlage für Eismaschinen, Maschinenschutz vor Kalkablagerungen, filtert Chlor und sorgt so für klare, geschmacksneutrale Eiswürfel
StarterSet - Wasserfilter für Eismaschinen, 3-teilig: Filter (Medium), Adapter, Filterkopf
Wasserfilter für Eismaschinen, Austauschfilter, Nenndurchflussleistung ca. 2,4l/min