Niedertemperaturgarer

Außenmaße:
Breite:	660 mm
Tiefe:	585 mm
Höhe:	695 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Niedertemperaturgarer als Einbauversion 
mit statischem Beheizungssystem und Entlüftung an der Vorderseite 
3 x GN-Vollschublade 1/1, Nutzhöhe in mm: je 150 
stapelbar 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Energiesparisolierung 35 mm 
1 elektronische Steuerung mit Warmhaltefunktion für alle Schubladen 
Kerntemperaturfühler 
Dampfauslass an Vorderseite und Rückwand des Garraums 
Akustisches Signal am Ende des Garzyklus

Hersteller:	NordCap
Typ:	CSD 013 E