Gemeinschaftskühlschrank

Außenmaße:
Breite:	664 mm
Tiefe:	542 mm
Höhe:	1900 mm

Innenmaße:
Breite:	564 mm
Tiefe:	490 mm
Höhe:	1420 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	200 g
Anschlusswert:	292 W / 230 V
Energieverbrauch:	3,4 kWh / 24h

Gemeinschaftskühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig 
mit 12 Schließfächern, jeweils B x T x H in mm: 232 x 492 x 226 
außen plastifiziertes Stahlblech 
innen Edelstahl 
Volltür, Türanschlag wechselbar 
elektronische Steuerung 
PUR-Hartschaumisolierung, 50 mm 
automatische Abtauung durch Kompressorstop 
automatische Tauwasserverdunstung 
4 justierbare Stellfüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	GKS 380-12 F