Gewerbekühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1850 mm

Innenmaße:
Breite:	518 mm
Tiefe:	422 mm
Höhe:	1587 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1180 mm
Bruttoinhalt:	333 l

Temp.-Bereich:
bei 25 °C UT und 60 % RF:	+3 bis +10 °C
Kältemittel:	R-600a
Füllmenge:	165 g
Anschlusswert:	300 W / 230 V

Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig 
außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß 
innen aus Polystyrol 
robuster, tiefgezogener Innenbehälter, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig 
gewölbte Volltür, Griff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar, 
Vorrichtung für ein handelsübliches Vorhängeschloss, unten links (Vorhängeschloss wird mitgeliefert),
Thermometer oben links in der Tür integriert 
Innenbeleuchtung 
Energiesparisolierung, 50 mm 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
serienmäßig mit 5 Tragrosten und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert

Hinweis:
Seite an Seite kombinierbar mit dem Tiefkühlschrank TKU 407. Sie finden das Modell im Register 02.

Hersteller:	NordCap
Typ:	KU 407

Sonderzubehör:
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert