Einbaukühlvitrine

Außenmaße:
Breite:	1125 mm
Tiefe:	695 mm
Höhe:	530 / 1205 mm

Innenmaße:
Breite:	980 mm
Tiefe:	535 mm
Höhe:	215 mm

Ausstellfläche:	0,90 m²

Temp.-Bereich:
:	+5 bis +12 °C
rel. Luftfeuchte:	70 bis 85 %
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	430 g
Anschlusswert:	577 W / 230 V
Energieverbrauch:	8,31 kWh / 24h

steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung 
außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen, Wannenverkleidung CHR 
innen CNS 1.4301 
530 mm hoher, runder Glasaufbau, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat 
Innenraum für GN-Behälter 1/1 bis 150 mm auf höhenverstellbaren Einlegeböden 
Panorama-Glaseinblick, bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Acrylglas, Seitenscheiben und Decke aus Sicherheitsglas 
LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke und den Zwischenetagen montiert 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung), regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige Luftfeuchte 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne 
beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar 
1 höhenverstellbares Glaszwischenbord 
tiefe Innenwanne (215 mm) dicht verschweißt 
Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Hinweis:
Wir empfehlen für die Reinigung einen bauseitigen Tauwasserablauf.

Hersteller:	NordCap
Typ:	EPV 112-5-KL 6 SB-Klappen

Sonderzubehör:
Preisschildhalterungen (p. lfd. Meter)
Metall-Staubfilter bis 0,6 kW
Snackwellen GN 1/1
Snackwellen GN 2/4
Schloss (1) für Schiebetüren
Breites Maschinenfach Typ 112
LED-Beleuchtung lfd. Meter