Induktionswok

Außenmaße:
Breite:	400 mm
Tiefe:	600 mm
Höhe:	229 mm

Induktionswok (für 1 phasigen Anschluss) als Tischgerät, mit 1 Kochzone
automatische Erkennung von Kochgeschirr, damit Energie nur übertragen wird, wenn das passende Kochgeschirr auf der Kochzone steht
außen: CNS 1.4301
Kochzone aus 6 mm starker Glaskeramik, Ø in mm: 290
Touch-Steuerung mit zweifarbiger Anzeige und Kochstufeneinstellung von 1 bis 10, Timerfunktion für Abschaltung

Hinweis:
Bei Nutzung in Kombination mit einem Kochtresen NTEC oder KTEC kann die Belüftung der Tresen sich automatisch 
anhand der Kochintensität auf dem Induktionsfeld regulieren.

Hersteller:	NordCap
Typ:	IWOKEC-1P / 1ZT