Getränketheke

Außenmaße:
Breite:	2140 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	900 (Höhe mit Abdeckung: 950) mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1230 mm

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +10 °C
Kältemittel:	R-134a
Füllmenge:	300 g
Anschlusswert:	320 W / 230 V

steckerfertige Getränketheke mit Umluftkühlung, mit 3 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 1 Becken, rechts angeordnet 
außen Edelstahl, bedienseitig CNS 1.4301 
innen Edelstahl 
mit 2 CNS-Flügeltüren, mit 2 jeweils doppelt übereinander angeordneten CNS-Teleskopschubladen 
Türabteile mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen, Türen 180° öffnend, Zwischenrost 
CNS-Teleskopschubladen mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen, mit gelochten Seitenwänden, 
mit Übervollauszug, Schubladen-Nutzhöhe oben: 320 mm, unten: 380 mm, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade 
Energiesparisolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Lamellenverdampfer, extra beschichtet 
Sockel 35 mm hoch, aus Edelstahl gefertigt 
als Variante OM auch in zentralgekühlter Ausführung mit Expansionsventil R 134 a und elektronischer Steuerung

Hinweis:
Lieferumfang ohne Schanktischabdeckung, Schanksäule und Mischbatterie. 
Die Nutzhöhen der Schubladen und Türen sind speziell auf die häufig verwendeten Flaschen und Fässer (EURO-KEG oder DIN-KEG) abgestimmt. Dadurch ist eine optimale Platzausnutzung und ein großes Fassungsvermögen in den einzelnen Elementen gewährleistet.

Hersteller:	NordCap
Typ:	ATHEN 2 RECHTS

Sonderzubehör:
*Schanktischabdeckung SAD 2180-1 CNS
Gläserdusche bündig in Tropfmulde
Theken-Einlochbatterie 1/2 Zoll, 1 Unterspülrohr, Niederdruck
Theken-Einlochbatterie 1/2 Zoll, 1 Unterspülrohre, Hochdruck
Anbau-Unterschrank Helsinki (ab 01.03.2018)
**Anbau-Unterschrank Eiswürfelbereiter (ab 01.03.2018)
Glastürelement G1 DIN links (ab 01.03.2018)
Glastürelement G2 DIN rechts (ab 01.03.2018)
Schloss (1) für Tür/ Schublade
Flaschentrennstab
Innenbeleuchtung im Türabteil
Korpus ohne Sockel Minderpreis pro lfm.