Abfallkühler

Außenmaße:
Breite:	1650 mm
Tiefe:	735 mm
Höhe:	1060 mm

Innenmaße:
Breite:	1200 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	930 mm

Tiefe bei geöffn. Tür:	1310 mm
Bruttoinhalt:	730 l

Temp.-Bereich:
bei 30 °C UT und 55 % RF:	+2 bis +15 °C
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert:	470 W / 230 V
Energieverbrauch:	5,6 kWh / 24h

Abfall- / Konfiskatkühler für die Kühlung von organischen Abfällen 
außen CNS 1.4301 
innen CNS 1.4301 
fertig montiert in einem Stück, vorgezogene Decke zum Wetterschutz der Türen und Türdichtungen 
je Abteil eine Flügeltür mit Schloss, Magnetdichtung und einer Einfüllöffnung in der Decke 
Isolierung, 40 mm 
elektronische Steuerung, hinter der Blende montiert, Spritzwasserschutz 
automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung 
Innenraum: IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
außen: IPX2, tropfwassergeschützt 
genaue Positionierung der Mülltonne durch eine robuste Mülltonnenarretierung 
leistungsstarke Kühlmaschine zur garantierten Abkühlung auf bis zu +2 °C 
korrosionsbeständiger CNS-Plattenverdampfer 
mit glatten Innenflächen gefertigt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen.
Sie benötigen den NordCap-Abfallkühler mit dem Maschinenfach auf der anderen Seite? Sprechen Sie uns an!

Hersteller:	NordCap
Typ:	AFK 120-2

Sonderzubehör:
Klappenschloss (1) für Serie AFK
Klappenschloss (1) für Serie AFK
Winterschaltung / Sumpfheizung 1-2T *NEU ab 2016*