Glasaufbau, ungekühlt GUK OE-112-70
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484310671 

- für GN 1/1
- Glasaufbau, eckig, H in mm: 700, kundenseitig offen, bedienseitig offen, Sicherheitsglas-Seitenteile
- , Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen), 4000 K, Leuchtmittel weiß (spezielles Leuchtmittel für Bäckereiprodukte auf Anfrage), elektrische Verkabelung, im Rundrohr nach unten lose herausgeführt ohne Lichtschalter
- Sicherheitsglaszwischenbord, +/- 25 mm höhen- und neigungsverstellbar
- Bodenplatte geschlossen
- reinigungsfreundlicher Glasaufbau 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1125
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	704

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0