Wandkühlregal ANGEL LF 950-206 M2 3750
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454950220613 

- niedrige Front (H in mm: 252), Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- EC-Lüfter, energiesparend
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil)
- Grundausstattung ohne Steuerung (Sonderzubehör)
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Für den Betrieb des Gerätes ist eine separat erhältliche Steuerung mit dem passenden Druckaufnehmer und Magnetventil (bauseitig) notwendig (Sonderzubehör). Frontblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	945
Höhe (außen):	2060

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	3176 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	39,24
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Farbton: GDR (weiß) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	580 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
5 x Regalboden
6 x Füße, justierbar
Nachtrollo, elektrisch 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter Kit, weiß, für ANGEL LF  / LF-T 3750
Bodengitter Kit, weiß, mit Warenstopper, für ANGEL LF  / LF-T 3750
Druckaufnehmer 4-20, für ANGEL und ANGEL mit Türen
Edelstahl Stoßleiste, Front, rund, für ANGEL 3750
Edelstahl Stoßleiste, für Seitenteil, eckig, für ANGEL und ANGEL mit Türen, , T in mm: 100
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Rosa, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
LED-Beleuchtung, für Serie EURO PUKET 2, Farbton: Weiß, für 5 x Etage, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Seitenteil, Panorama, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206, Standard Farbe der Glaselemente per Siebdruck: RAL 9005 oder RAL 9006
Seitenteil, geschlossen, links, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Seitenteil, geschlossen, rechts, 30 mm, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Steuerung, Full-System Dixell, Serie ANGEL ANGEL 950-206
Stoßleiste, für EURO PUKET 2 950-206 3750, Edelstahl, frontseitig, eckig
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 80, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner Bodenauslage, plastifiziert, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Warentrenner, Kunststoff, T x H in mm: 500 x 150, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warentrenner, Plexiglas, T x H in mm: 500 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zwischenseitenteil, Panorama, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206
Zwischenseitenteil, geschlossen, für Serie ANGEL LF / LF-T 950 206