Energiespar-Tiefkühltruhe EL 31 XLE
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	412452231 

- für Tiefkühlkost
- Klappdeckel, Schloss (im Handgriff)
- mechanische Steuerung
- mechanischer Thermostat mit Zugriffsschutz (im Kompressorraum), Digitalthermometer
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1300
Tiefe (außen):	729
Höhe (außen):	863

Breite (Korpus):	1300
Tiefe (Korpus):	655
Höhe (Korpus):	845

Breite (innen):	1100 | 900
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	650 | 400 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	300
Nettoinhalt (l):	300 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,64
Energieverbrauch/ annum:	234
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -14 °C bei 30 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	68
Nettogewicht (kg):	64 

SERIENZUBEHÖR
3 x Korb, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175 

SONDERZUBEHÖR
Korb für EL-XLE, EL-LT, PRO, LAB, B x T x H in mm: 270 x 430 x 175
Rollensatz (4 Stk.), lose beigelegt, inkl. Montageplatten