Niedertemperaturgarer

Außenmaße:
Breite:	702 mm
Tiefe:	680 mm
Höhe:	600 mm

Temp.-Bereich:
:	30 bis 120 °C

Niedertemperaturgarer mit statischem Beheizungssystem 
2 x GN-Vollschublade 1/1-150 
stapelbar 
außen CHR 1.4016 
innen CNS 1.4301 
Energiesparisolierung 35 mm 
je 1 elektronische Steuerung mit Warmhaltefunktion pro Schublade für getrennte Temperaturregelung  
1 Kerntemperaturfühler 
Dampfauslass an Vorderseite 
Akustisches Signal am Ende des Garzyklus 
4 Saugnapffüße

Hersteller:	NordCap
Typ:	CSD 212 E