Frischwarentheke EXTRA EX100 L 3750 M2, Nachtrollo
Datenstand: 08.11.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48921003750111 

- zur Kühlung und Präsentation von Wurstwaren und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar
- 3 x Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 590, von oben nach vorne kippbar, Glasklemmen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- Tauwasserablauf HD Ø in mm: 40, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (oder elektrische Tauwassverdunstungsschale als Sonderausstattung)
- Maschinenfach rückseitig, abnehmbares Gitter, Frontscheibe zur Reinigung nach vorn kippbar
- Verdampfer mit Kataphorese-Korrosionsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden und Seitenteile der Serie EXTRA auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	3750
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1220

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	1,07 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	13,95
Energieverbrauch/ annum:	5092 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, oberes Frontpantel: D90 (Weiß), unteres Frontpanel: D91 (Platingrau) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	700 

SONDERZUBEHÖR
Antibeschlag-Frontscheibe, für EXTRA EX100 L 3750
Kanalisierungskit, für Serie EXTRA
Schneidbrett, für Serie EXTRA
Seitenteil (1), für Serie EXTRA
Stufenauslage, 1-stufig, für EXTRA EX100 L 3750
Stufenauslage, 2-stufig, für EXTRA EX100 L 3750
Tauwasserschale mit automatischer Tauwasserverdunstung, für Serie EXTRA (nur für steckerfertige Modelle, ab Werk montierbar)
Trennwand, fest an Kanalisierungsstelle, für Serie EXTRA
Trennwand, hoch, abnehmbar, für Serie EXTRA
Trennwand, niedrig, abnehmbar, für Serie EXTRA
Waagenhalter, für Serie EXTRA
elektrische Abtauung, für EXTRA EX100 L 3750
regulierbare Verdampferlüfter, für EXTRA EX100 L 3750